

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**

**Wykonawca:**

……………………….……………………...………

………………………………………………………

*(pełna nazwa, adres)*

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**UWAGA**: Kolumnę nr 2 wypełnia Wykonawca.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aparat fotograficzny wraz z wyposażeniem**   **– 1 zestaw** | **Marka i model oferowanego aparatu fotograficznego:** ……………………………………………… |
| **SPECYFIKACJA APARATU**  **Komponenty, parametry i warunki wymagane** | **Parametry i warunki oferowane**  **Należy opisać oferowany parametr/warunek  lub potwierdzić spełnianie przez wpisanie TAK** |
| ***1*** | ***2*** |
| 1. pełnoklatkowa matryca o wysokiej rozdzielczości między 24 a 34 MPx |  |
| 1. wideo w jakości 4k |  |
| 1. zaawansowany efekt slow motion |  |
| 1. 60 kl./s podczas filmowania w Full HD i 120 w HD |  |
| 1. obudowa ze stopów magnezu |  |
| 1. szybki tryb seryjny 8 kl/s - 12 kl/s |  |
| 1. szeroki zakres czułości ISO do 40 000 |  |
| 1. liczba punktów ustawiania ostrości minimum 1000 |  |
| 1. autofokus z detekcją i śledzeniem twarzy |  |
| 1. szybki autofokus |  |
| 1. cicha migawka |  |
| 1. Wi-Fi i Bluetooth (energooszczędny) |  |
| 1. USB 3.1, USB C |  |
| 1. obracany ekran LCD miedzy 2,9 - 3,2 cala |  |
| 1. kolor: czarny |  |
| 1. przeznaczenie: aparaty kompaktowe, bezlusterkowce, kamery, lustrzanki, oświetlenie, mikrofony |  |
| 1. wyposażenie: |  |
| * **OBIEKTYW** (obiektyw stałoogniskowy, mocowanie obiektywu, do matryc pełnoklatkowych i APS-C, zakres ogniskowej 50 mm, przysłona f/1.8, minimalny zakres ustawienia ostrości 30 cm, regulacja ostrości: Automatyczna, Manualna, średnica filtra 43 mm) |  |
| * **LAMPA BŁYSKOWA** (liczba przewodnia 60 m, wydajny akumulator umożliwiający pracę błysków z pełną mocą, ruchoma głowica palnika (od 0° do 360° w poziomie, od -7° do 90° w pionie), stabilna temp. barwowa wynosząca 5600 K ± 200 K, zaawansowana kontrola błysku w trybie manualnym (regulacja od 1/1-1/128 mocy w krokach co 1/3 EV), współpraca z systemem automatycznego pomiaru światła błyskowego, zoom 20-200 mm, wbudowany panel rozpraszający, wbudowany system sterowania radiowego, aktualizacja firmware poprzez złącze USB, kompaktowe rozmiary, łączność radiowa (częstotliwość 2,4 Ghz), bezprzewodowe sterowanie z maksymalnej odległości 100 metrów, kompatybilna z systemami Canon, Nikon oraz Sony, bracketing światła błyskowego, korekta ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki HSS, blokada ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki, wyzwalanie z wykorzystaniem fotoceli lub poprzez złącze Jack 2.5 mm, mocowanie: w zależności od rodzaju aparatu |  |
| * **2 KARTY PAMIĘCI** (pojemność 64 GB, prędkość odczytu do 200 MB/s, prędkość zapisu do 90 MB/s, dołączone oprogramowanie RescuePro - do pobrania) |  |
| * **8 AKUMULATORÓW** (Pojemność 2500 mAh, wymiary 50,5 mm x 14,5 mm) |  |
|  |  |
| 1. **Kamera cyfrowa wraz z wyposażeniem**   **– 1 zestaw** | **Marka i model oferowanej kamery:** …………………………………………… |
| **SPECYFIKACJA KAMERY**  **Komponenty, parametry i warunki wymagane** | **Parametry i warunki oferowane**  **Należy opisać oferowany parametr/warunek  lub potwierdzić spełnianie przez wpisanie TAK** |
| *1* | *2* |
| 1. liczba pikseli - tryb kamera: od 6 do 8 mln pikseli |  |
| 1. rozdzielczość: 4K, full HD, HD |  |
| 1. typ matrycy: MOS lub CMOS |  |
| 1. nośnik danych - na film: karta pamięci SD/SDHC/sdxc |  |
| 1. nagrywanie w rozdzielczości HD: tak |  |
| 1. ogniskowa ob. kamery: 25.0 mm – 600 mm |  |
| 1. jasność obiektywu: 1.8-4.0 f/ |  |
| 1. średnica filtra: 57 - 62 mm |  |
| 1. zoom optyczny |  |
| 1. rozmiar LCD: 2.8 - 3.0 cale |  |
| 1. typ LCD: kolorowy, odchylany, dotykowy |  |
| 1. rozdzielczość LCD < 460 800 piksele |  |
| 1. ekran dotykowy |  |
| 1. wizjer |  |
| 1. autofokus |  |
| 1. złącze mikrofonowe |  |
| 1. HDMI |  |
| 1. Wi-Fi |  |
| 1. bezprzewodowa praca zdalna |  |
| 1. stabilizacja: optyczna |  |
| 1. wyposażenie:  * zasilacz |  |
| * kabel HDMI |  |
| * osłona obiektywu |  |
| * kabel USB |  |

**...................……….. ……………..………………………..…………………**

***Miejscowość, data Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy***